

Пожарная лестница №\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Высота от земли до карниза или парапета. м. |  |
| 2. Расстояние от стены до края карнизного свеса. м. |  |
| 3. Высота парапета от кровли. Дополнительно указать возможность крепления к верхней части парапета и с боковой стороны стены со стороны кровли. м. |  |
| 4. Ширина парапета. м. |  |
| 5. Спуск на кровлю высота. м. |  |
| 6. Материал кровли |  |
| 7. Высота начала лестницы от земли (не более 1500 мм) Рекомендуется опирать на землю для надежности конструкции. м. |  |
| 8. Материал стен |  |
| 9. Длина площадки: 800х800, 800х1150, 800х1500 |  |
| 10. Цвет по каталогу RAL (стандартные: Светло-серый 7004, Темно-серый 7024, Шоколадно-коричневый 8017, Черный 9005, Синий 5005) другие цвета заказные, уточняйте у менеджеров. |  |